**波音标准：BSS7239 --飞机材料燃烧烟雾毒性测试**

**飞机材料燃烧烟雾毒性测试 - 波音标准：BSS 7239**

BSS7239: Test method for toxic gas generation by materials on combustion

BSS7239: 材料在燃烧过程中产生毒性气体的测试方法

**飞机材料阻燃防火测试BSS 7239 － 烟雾毒性测试**

**波音标准BSS 7239 燃烧烟雾毒性测试－简介**

波音标准BSS7239 通过标准的烟雾产生测试方法分析在特定烟雾箱里产生的气体含量

**波音标准BSS 7239－要求测定的毒性气体**

以下气体被要求通过这个标准进行测定：

－ 一氧化碳 CO

－ 氟化氢 HF

－ 氯化氢 HCl

－ 氮氧化物 NOx

－ 二氧化硫 SO2

－ 等等

**飞机材料阻燃防火测试 – 其他相关标准**

FAR25.853 飞机材料燃烧测试

空客标准：ABD 0031 - airbus fire testing – flame, smoke and toxicity

波音标准烟雾测试：BSS7238 fire testing to smoke density

波音标准毒性测试：BSS7239 fire testing to toxicity

美国标准烟雾密度：ASTM E 662 fire testing to Smoke Density

美国标准燃烧测试：ASTM E 162 Surface Flammability of materials-表面燃烧测试